О

Вопросы и задания для самопроверки

1. Почему происходят искажения сигнала на выходе цепи?

2. Сформулировать условие отсутствия амплитудно-частотных искажений в цепи.

3. Каким образом корректируются частотные характеристики цепей?

4. По какой схеме можно построить пассивный амплитудный корректор?

5. Как рассчитывается передаточная функция Т-перекрытого корректора и вносимое им ослабление?

6. Схема двухполюсника в корректоре приведена на рис. 3.8, а. Получить схему двухполюсника . Построить график частотной зависимости ослабления корректора.

7. Какие схемы типовых звеньев пассивных корректоров известны? Какой вид имеют частотные характеристики вносимого ими ослабления?

8. Доказать, что частотная характеристика ослабления звена, изображенного на рис. 3.10, имеет вид (3.5), а максимальное значение ослабления рассчитывается по формуле .

9. Доказать, что операторная передаточная функция элементарного четырехполюсника, изображенного на рис. 3.16, б, соответствует передаточной функции корректора (формула (3.2)).

10. Какие амплитудные корректоры называются активными?

11. Получить передаточную функцию и частотную характеристику ослабления активного звена корректора, изображенного на рис. 3.17, б, в котором в качестве двухполюсника Z выбран параллельный LC-контур. Подтвердить, что график рабочего ослабления такого корректора – это кривая 2 на рис. 3.19.

Ответ:

.

12. Каков порядок расчета пассивного амплитудного корректора?

13. Рассчитать элементы, образующие двухполюсник амплитудного корректора, частотная зависимость ослабления которого приведена в таблице 3.3, а значение = 200 Ом.

Таблица 3.3

f, кГц | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
, дБ | 15,6 | 10,5 | 6,3 | 4,0 | 2,7 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6

Ответ: = 1 кОм, = 51 нФ.

14. Зачем применяют каскадное соединение типовых звеньев корректоров?