"Основы теории цепей"

Содержание | назад |

> Пример 6.5.

> Рассчитать значение сопротивления в коллекторной цепи, при котором произойдет самовозбуждение автогенератора (рис. 6.5, а), а также частоту генерируемых колебаний, если заданы параметры элементов цепи обратной связи С = 200 пФ, R = 20 кОм и средняя крутизна ВАХ транзистора = 65 мА/В.

> Из условия самовозбуждения (6.20) найдем значение :

> Ом.

> Для того, чтобы произошло самовозбуждение автогенератора необходимо, чтобы было больше 446 Ом.

> Частота генерации рассчитывается по формуле

> = 97 кГц.

назад