Для устройства контура заземления автокомбината предлагается использовать водогазопровоные трубы длиной 3м, диаметром 60мм. Определить оптимальную глубину заложения и количество труб. Почва – суглинок.