



$$\left[σ\right]=160 МПа, E=200 ГПа, F=250 кН, a=2.0 м, b=2.5 м, α=50°$$