Для шарнирно-стержневой конструкции ABC, нагруженной в шарнире B, определить усилия в стержнях 1 и 2

Исходные данные: $α=80°$, $β=70°$, $F\_{1}=100 кН$, $F\_{2}=60 кН$.

