**Дана сеть. Разбить сеть на 12 подсетей размерностью 50 адресов.**

1. 200.0.0.0, 5-битная маска;
2. 66.37.0.0, 16-битная маска.