РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

1.Рассчитать КЕО для помещения аудитории и сравнить с нормируемым по СНиП 23-05-95 значением.

2. Подобрать по СНиП 23-05-95 нормируемое значение освещенности для помещения лаборатории, рассчитать световой поток и подобрать лампы для нормального освещения.

РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Помещение любое