1. Аудит сети синхронизации. Функция ретайминга в транспортной сети

2. Технология транспортной сети OTN-OTH. Схема мультиплексирования OTH и структуры OPU, ODU и OТU. Функции байт заголовков

**Задача**

Определить общее число оптических каналов в линейной сети из четырёх оптических мультиплексоров на каждом из участков передачи, если каждый мультиплексор связан с каждым мультиплексором тремя оптическими каналами. Решение представить в виде схемы.