"Основы теории цепей"

Содержание | назад |

> Пример 6.1.

> Рассчитать значение коэффициента передачи цепи обратной связи , при котором наступает самовозбуждение автогенератора (рис. 6.2), а также частоту генерации , если заданы параметры элементов контура L = 100 мкГн, С = 0,1 мкФ, R = 20 кОм и средняя крутизна ВАХ транзистора = 4 мА/В.

> Из условия (6.14) следует, что самовозбуждение автогенератора наступает при

> .

> Рассчитаем коэффициент передачи усилителя по формуле (6.11):

> .

> Найдем :

> .

> Самовозбуждение автогенератора наступает при > > 0,0125.

> Частотой генерации колебаний является резонансная частота колебательного контура, поэтому

> кГц.

назад